良木道门窗安装验收表
	项目名称
	
	订单编号
	
	验收日期
	

	安装地址
	
	门店/工长
	
	业主姓名
	



	序号
	验收阶段
	验收项目
	检查标准
	结果（合格/整改）
	备注

	1
	师傅自检
	水平与垂直
	框体水平、垂直与对角尺寸符合安装要求
	
	

	2
	师傅自检
	发泡填充
	填充连续饱满，无明显空洞、破损或外露
	
	

	3
	师傅自检
	胶缝
	胶缝连续、均匀、平整，无开裂、断胶
	
	

	4
	师傅自检
	五金与开启
	启闭顺畅，锁点到位，无异常摩擦或异响
	
	

	5
	师傅自检
	玻璃、排水与固定
	玻璃完好；排水畅通；固定点、成品保护符合要求
	
	

	6
	业主验收
	外观
	型材、玻璃、五金表面完好，清洁到位
	
	

	7
	业主验收
	密封
	关闭后密封连续，胶条就位，无明显透光缝隙
	
	

	8
	业主验收
	开启
	开启、关闭、锁闭与限位功能正常
	
	

	9
	业主验收
	稳固
	框体、扇体与玻璃安装牢固，无松动
	
	

	10
	业主验收
	淋水防水
	按约定完成淋水检查，无异常渗漏
	
	

	11
	门店复核
	资料归档
	安装照片、验收单与整改记录完整归档
	
	

	12
	门店复核
	溯源码绑定
	产品唯一溯源码与订单、安装档案正确绑定
	
	

	13
	门店复核
	抽检与回访
	完成抽检安排、售后回访与问题闭环
	
	



	安装工长签字
	
	业主签字
	

	门店复核人
	
	整改复验日期
	


版本：LEAWOD-ACCEPTANCE-2026.08｜本表用于师傅自检、业主五维验收及门店售后复核。




